[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	17.03.1
nan=Modernizacja Laboratorium - ul Forteczna 12, Starołęka
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Instytut Metali Nieżelaznych Oddz. Poznań
ai=61-362 Poznań ul. Forteczna 12
nw=
aw=
nfn=
afn=
nb=Modernizacja Laboratorium - ul Forteczna 12, Starołęka
ab=61-362 Poznań ul. Forteczna 12
br=Rozbudowa i remont budynku labolatorium
nk=

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na="chodnik" kominiarski
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Brama
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Drabina systemowa z kabłąkiem
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Odwodnienie ACO
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Ruchome ramię odciągowe fi160 z ssawką
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Szyny 6 cm
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Słup stalowy
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Wentylator HDB/4-315
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Wentylator TH800/200
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Wyrzutnia pionowa fi315
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Zbiornik z polimerobetonu
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=balustrady stalowe
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=bateria umywalkowa
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=beton z kruszywa naturalnego B 20
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=blacha tytan-cynk
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=blacha tytan-cynk''
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=blacha z cynku 0.60 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=bloczki betonowe 25x12x14 cm
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=bloczki betonowe 25x25x14 cm
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=bloczki z betonu komórkowego 49x24x24
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=cegła budowlana pełna
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=cement 25 z dodatkami
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=cement portlandzki z dodatkami 25
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)'
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1 (składnik C)
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=drabiny z rur stalowych spawane
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=drut stalowy okrągły
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=drzwi aluminiowe
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-rynny półokrągłe
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=emulsja asfaltowa izolacyjna
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=farba emulsyjna Polinit
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=farba olejna do gruntowania
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=farba silikonowa "ISPOSAN"
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=filc techniczny podkładowy o gr. 16 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=gaz propan-butan
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=gips budowlany szpachlowy
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=iglice
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=kit trwale plastyczny
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=kopuły poliwęglanowe
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=kostka brukowa 6 cm szara
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=kołki rozporowe
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastikowe
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=listwy maskujące
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=masa uszczelniająca
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=metalowe elementy zamocowań lekkiej obudowy
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=mieszanka betonowa
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=mieszanka sucha wypełniaczy uniwersalnych (składnik B)
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=nadproże prefabrykowane typu "L" KONBET
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=obrzeża betonowe 30x8 cm
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=okna aluminiowe
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=oprawy DORA
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=oprawy awaryjne doświetlające PRIMOS
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=ościeżnice drzwiowe stalowe
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=papa smołowa izolacyjna
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=papier ścierny
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=pianka poliuretanowa
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=pianka poliuretanowa'
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=piasek
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=piasek do zapraw
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=podstawa
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=przewody kabelkowe
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=przyłącza elastyczne w oplocie u stali kwasoodpornej
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=pręty stalowe ocynkowane
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=pręty żebrowane 8-14 mm
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=pręty żebrowane do 7 mm
id=0000000 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=płyta warstwowa
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=płytki ceramiczne
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 18 mm
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=płyty styropianowe 2 cm
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=płyty z wełny mineralnej 18 cm
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=rama aluminiowa
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=rozcieńczalnik
id=0000000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=rury kamionkowe kielichowe l 1.0 m 100 mm gat.I
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=rury polietylenowe
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=rury warstwowe z rurą osłonową
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=rynny podporowe
id=0000000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=siatka z włókna szklanego
id=0000000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=silikon
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=sznur konopny smołowany
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=szyna wyrównania potencjałów typ K12
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=tlen techniczny
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=uchwyty do rur
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=0000000 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=0000000 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=uchwyty rurowe
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=umywalki porcelanowe
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=woda
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=woda z rurociągu
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=wsporniki do umywalek
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=wsporniki ścienne
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=zaprawa
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 129]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa M 80
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 130]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa m. 80
id=0000000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 131]
ty=M	0
na=zaprawa klejąca
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=zaprawa spoinująca
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=złącza
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 134]
ty=M	0
na=złącza uniwersalne
id=0000000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 137]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=żywica epoksydowa rozcieńczalnik i inne mater.pomoc.(składnik A)
id=0000000 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 139]
ty=S	0
na="Miksokret" 28 kW
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 140]
ty=S	0
na=betoniarka 150 dm3
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 141]
ty=S	0
na=betoniarka wolnospadowa
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 142]
ty=S	0
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 143]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 75-85 KM
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 144]
ty=S	0
na=deskowanie PERI
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 145]
ty=S	0
na=giętarka do prętów
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 146]
ty=S	0
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 147]
ty=S	0
na=mieszarka do zapraw
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 148]
ty=S	0
na=nożyce do prętów
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 149]
ty=S	0
na=piła do cięcia kostki
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na=pompa do betonu
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 151]
ty=S	0
na=pompa do betonu na samochodzie
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 152]
ty=S	0
na=prościarka do prętów
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 153]
ty=S	0
na=przyczepa dłużycowa 10 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 154]
ty=S	0
na=przyczepa skrzyniowa 10 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 155]
ty=S	0
na=rusztowanie
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 156]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 157]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 158]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy 5 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 159]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 160]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 161]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 162]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 163]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 164]
ty=S	0
na=walec wibracyjny samojezdny 2,5 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 165]
ty=S	0
na=wciągarka ręczna 3-5 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 166]
ty=S	0
na=wibrator powierzchniowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 167]
ty=S	0
na=wyciąg
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 168]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 169]
ty=S	0
na=wyciągi towarowo-osobowe i budowlane
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 170]
ty=S	0
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 171]
ty=S	0
na=zgrzewarka "Media"
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 172]
ty=S	0
na=środek transportowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 173]
ty=S	0
na=żuraw okienny
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 174]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 175]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy 12-16 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 176]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy 5-6 t
id=00000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 177]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=Budowlany

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

[POZYCJA]
na=Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych
pd=		KNK 2-06 0805-01
ob=145.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	145,4

[RMS 2]
nz=1.5
np=1

[POZYCJA]
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
pd=		KNR 2-01 0218-01
ob=115.92
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	115,92

[RMS 2]
nz=1.5
np=1

[RMS 146]
nz=0.0299
np=0

[POZYCJA]
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II
pd=		KNR 4-01 0108-01 0108-04 
ob=15.1
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	15,1

[RMS 2]
nz=2.5
np=1

[RMS 160]
nz=0.81
np=0

[POZYCJA]
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
pd=		KNR 2-01 0122-01
ob=115.92
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	115,92

[RMS 2]
nz=1
np=1

[RMS 115]
nz=0.00002
np=1

[POZYCJA]
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
pd=		KNR 2-01 0236-03
ob=102.53
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	102,53

[RMS 2]
nz=0.1022
np=1

[RMS 170]
nz=0.5
np=1

[POZYCJA]
na=Przesunięcie studzienek (2 okrągłe,1 przelewowe) o 1,5 m
pd=		Kalk. własna
ob=1
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[ELEMENT 2]
na=Elewacja południowo-wschodnia istniejącego budynku

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
pd=		KNR 4-01 0535-08
ob=6.74
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6,74

[RMS 2]
nz=0.3
np=1

[POZYCJA]
na=Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
pd=		KNR 13-23 0106-08
ob=62.73
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	62,73

[RMS 2]
nz=3.3
np=1

[RMS 158]
nz=0.02
np=1

[RMS 169]
nz=0.12
np=1

[POZYCJA]
na=Nadbudowa ściany kolankowej z cegły pełnej
pd=		KNR 4-01 0304-01
ob=1.81
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,81

[RMS 2]
nz=15.37
np=1

[RMS 26]
nz=372
np=1

[RMS 28]
nz=61.8
np=1

[RMS 86]
nz=0.322
np=1

[RMS 123]
nz=34.5
np=1

[RMS 125]
nz=0.152
np=1

[RMS 142]
nz=0.45
np=1

[RMS 168]
nz=2.11
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Dylatacja ze styropianu 2 cm
pd=		KNR 2-02 0609-12
ob=2.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,5

[RMS 2]
nz=0.6672
np=1

[RMS 59]
nz=13
np=1

[RMS 101]
nz=1.05
np=1

[RMS 167]
nz=0.0237
np=1

[RMS 172]
nz=0.0047
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nadproża KONBET typu "L"
pd=		KNR AT-44 0301-01
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6

[RMS 2]
nz=0.2
np=1

[RMS 73]
nz=1.02
np=1

[RMS 167]
nz=0.02
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
pd=		KNR 4-01 0329-02
ob=10.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	10,18

[RMS 2]
nz=3.5
np=1

[POZYCJA]
na=Okna aluminiowe EI 30 (120x140), szt. 2
pd=		KNR-W 2-02 1039-02
ob=3.36
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,2*1,4*2

[RMS 2]
nz=2.46
np=1

[RMS 65]
nz=6.11
np=1

[RMS 75]
nz=1
np=0

[RMS 83]
nz=0.33
np=1

[RMS 110]
nz=0.1
np=1

[RMS 167]
nz=0.03
np=1

[RMS 172]
nz=0.04
np=1

[RMS 177]
nz=15
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe
pd=		KNR 2-02 1016-05
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3

[RMS 2]
nz=0.65
np=1

[RMS 50]
nz=0.076
np=1

[RMS 51]
nz=0.086
np=1

[RMS 78]
nz=1
np=0

[RMS 82]
nz=0.05
np=1

[RMS 104]
nz=0.038
np=1

[RMS 168]
nz=0.03
np=1

[RMS 172]
nz=0.01
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30
pd=		KNR-W 2-02 1040-01
ob=6.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2*1,2*2+0,9*2

[RMS 2]
nz=3.64
np=1

[RMS 43]
nz=1
np=0

[RMS 65]
nz=5
np=1

[RMS 68]
nz=2.55
np=1

[RMS 84]
nz=0.34
np=1

[RMS 110]
nz=0.1
np=1

[RMS 167]
nz=0.05
np=1

[RMS 172]
nz=0.06
np=1

[RMS 177]
nz=15
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przyklejanie płyt z wełny mineralnej "twardej" o gr. 18 cm na ścianach
pd=		KNR AT-31 0103-05
ob=36.52
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	36,52

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.2028
np=1

[RMS 102]
nz=1.02
np=1

[RMS 124]
nz=0.0011
np=1

[RMS 131]
nz=5
np=1

[RMS 172]
nz=0.0322
np=1

[RMS 173]
nz=0.042
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
pd=		KNR AT-31 0103-06
ob=36.52
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	36,52

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.7913
np=1

[RMS 109]
nz=1.18
np=1

[RMS 124]
nz=0.0011
np=1

[RMS 131]
nz=5
np=1

[RMS 172]
nz=0.0052
np=1

[RMS 173]
nz=0.007
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Czas pracy rusztowań grupy 1
pd=		RUSZ 48000
ob=150
jm=m-g	148
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	150

[RMS 155]
nz=1
np=0

[ELEMENT 2]
na=Rozbudowa budunku D

[ELEMENT 3]
na=Roboty fundamentowe

[POZYCJA]
na=Podkłady betonowe z betonu C 8/10 o gr. 10 cm  na podłożu gruntowym
pd=		KNR-W 2-02 1101-07
ob=5.003
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,5
ko=	Podbeton pod prasę
wo=	1	3,35*3,60*0,10
ko=	Podbeton pod niszczarkę
wo=	1	3,35*3,60*0,10
ko=	Podbeton pod dmuchawę
wo=	1	0,85*1,07*0,10

[RMS 2]
nz=3.2
np=1

[RMS 19]
nz=1.03
np=1

[RMS 150]
nz=0.1
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
pd=		KNR-W 2-02 0243-01
ob=5.64
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5,64

[RMS 2]
nz=8.5
np=1

[RMS 19]
nz=1.015
np=1

[RMS 38]
nz=0.00088
np=1

[RMS 144]
nz=1.13
np=0

[RMS 151]
nz=0.066
np=1

[RMS 172]
nz=0.13
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
pd=		KNR-W 2-02 0244-01
ob=31.18
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,85
ko=	Stopa pod prasę
wo=	1	3,15*3,40*1,40
ko=	Stopa pod niszczarkę
wo=	1	3,15*3,40*1,40
ko=	Stopa pod dmuchawę
wo=	1	0,65*0,873*0,603

[RMS 2]
nz=10
np=1

[RMS 19]
nz=1.015
np=1

[RMS 38]
nz=0.00035
np=1

[RMS 144]
nz=0.957
np=0

[RMS 151]
nz=0.0548
np=0

[RMS 172]
nz=0.141
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
pd=		NNRNKB 202 0136-01
ob=4.7
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4,7

[RMS 2]
nz=12
np=1

[RMS 23]
nz=46.9
np=1

[RMS 24]
nz=73.3
np=1

[RMS 128]
nz=0.18
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa (papa podkładowa zwykła)
pd=		KNR-W 2-02 0615-01
ob=21.02
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	21,02

[RMS 2]
nz=1
np=1

[RMS 79]
nz=1.19
np=1

[RMS 167]
nz=0.0045
np=1

[RMS 172]
nz=0.0012
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
pd=		KNR 2-02 0603-01
ob=45.12
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	45,12

[RMS 2]
nz=0.9
np=1

[RMS 48]
nz=0.35
np=1

[RMS 172]
nz=0.0005
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
pd=		KNR 2-02 0603-02
ob=45.12
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	45,12

[RMS 2]
nz=0.6
np=1

[RMS 80]
nz=1.15
np=1

[RMS 167]
nz=0.0043
np=1

[RMS 172]
nz=0.0011
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Ściany, słupy i elementy żelbetowe

[POZYCJA]
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm
pd=		KNR 2-02 0107-01
ob=108.62
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	108,62

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.5
np=1

[RMS 25]
nz=8.1
np=1

[RMS 128]
nz=0.022
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane
pd=		KNR 2-02 0211-01
ob=2.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=29
np=1

[RMS 19]
nz=1.02
np=1

[RMS 37]
nz=0.02
np=1

[RMS 42]
nz=1.8
np=1

[RMS 60]
nz=0.63
np=1

[RMS 167]
nz=1.75
np=1

[RMS 172]
nz=0.06
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
pd=		KNR 2-02 0210-01
ob=0.26
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,26

[RMS 2]
nz=25
np=1

[RMS 19]
nz=1.02
np=1

[RMS 37]
nz=0.046
np=1

[RMS 39]
nz=0.055
np=1

[RMS 41]
nz=0.012
np=1

[RMS 60]
nz=2.7
np=1

[RMS 151]
nz=0.08
np=1

[RMS 167]
nz=1.2126
np=1

[RMS 172]
nz=0.12
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm
pd=		KNR-W 2-02 20225-04
ob=1.53
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,53

[RMS 2]
nz=8
np=1

[RMS 18]
nz=1.02
np=1

[RMS 36]
nz=0.04
np=1

[RMS 38]
nz=0.022
np=1

[RMS 60]
nz=4.1
np=1

[RMS 151]
nz=0.08
np=1

[RMS 172]
nz=0.52
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
pd=		KNR 2-02 0290-02
ob=0.386
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,386

[RMS 2]
nz=60
np=1

[RMS 93]
nz=1.02
np=1

[RMS 145]
nz=4.8
np=1

[RMS 148]
nz=5.8
np=1

[RMS 152]
nz=4.3
np=1

[RMS 167]
nz=0.8
np=1

[RMS 172]
nz=1.6
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm
pd=		KNR 2-02 0290-02
ob=0.124
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,124

[RMS 2]
nz=60
np=1

[RMS 94]
nz=1.002
np=1

[RMS 145]
nz=4.8
np=0

[RMS 148]
nz=5.8
np=0

[RMS 152]
nz=4.3
np=0

[RMS 167]
nz=0.8
np=0

[RMS 172]
nz=1.6
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Stropodach

[POZYCJA]
na=Słupy stalowe IPE 160
pd=		KNR 2-05 0208-05
ob=0.125
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,125

[RMS 2]
nz=71.04
np=1

[RMS 9]
nz=1
np=1

[RMS 14]
nz=0.6
np=1

[RMS 44]
nz=25
np=1

[RMS 53]
nz=0.19
np=1

[RMS 116]
nz=1.8
np=1

[RMS 143]
nz=1.9
np=1

[RMS 154]
nz=1.9
np=1

[RMS 162]
nz=19.1
np=1

[RMS 176]
nz=1.1
np=1

[POZYCJA]
na=Dźwigary stalowe IPE 220, IPE 160, malowane na czarno
pd=		KNR 2-05 0208-05
ob=1.602
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,602

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=260
np=1

[RMS 14]
nz=0.6
np=1

[RMS 44]
nz=25
np=1

[RMS 53]
nz=0.19
np=1

[RMS 116]
nz=1.8
np=1

[RMS 143]
nz=1.9
np=1

[RMS 154]
nz=1.9
np=1

[RMS 162]
nz=19.1
np=1

[RMS 176]
nz=1.1
np=1

[POZYCJA]
na=Nadproże IPE 160
pd=		KNR 2-05 0208-05
ob=0.124
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,124

[RMS 2]
nz=250
np=1

[RMS 14]
nz=0.6
np=1

[RMS 44]
nz=25
np=1

[RMS 53]
nz=0.19
np=1

[RMS 116]
nz=1.8
np=1

[RMS 143]
nz=1.9
np=1

[RMS 154]
nz=1.9
np=1

[RMS 162]
nz=19.1
np=1

[RMS 176]
nz=1.1
np=1

[POZYCJA]
na=Hale typu lekkiego - stężenia dachów
pd=		KNR 2-05 0102-06
ob=0.15
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,15

[RMS 2]
nz=420
np=1

[RMS 14]
nz=0.6
np=1

[RMS 35]
nz=0.017
np=1

[RMS 40]
nz=1.8
np=1

[RMS 45]
nz=25
np=1

[RMS 53]
nz=0.19
np=1

[RMS 116]
nz=1.8
np=1

[RMS 117]
nz=1
np=1

[RMS 137]
nz=2.9
np=1

[RMS 143]
nz=1.4
np=1

[RMS 153]
nz=1.4
np=1

[RMS 162]
nz=2.9
np=1

[RMS 175]
nz=9.5
np=1

[RMS 176]
nz=0.8
np=1

[POZYCJA]
na=Obudowa dachu z płyt warstwowych, np. Balex Metal MW-R gr. 10 cm z rdzeniem z wełny mineralnej.
pd=		KNR 13-13 0901-05
ob=55.24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	55,24

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.89
np=1

[RMS 62]
nz=0.11
np=1

[RMS 70]
nz=1.5
np=1

[RMS 95]
nz=1.03
np=1

[RMS 174]
nz=0.07
np=1

[POZYCJA]
na=Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2
pd=		KNR-W 2-02 1017-03
ob=32.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	32,4

[RMS 2]
nz=4.17
np=1

[RMS 62]
nz=0.27
np=1

[RMS 63]
nz=1
np=0

[RMS 83]
nz=0.18
np=1

[RMS 88]
nz=1
np=0

[RMS 103]
nz=1
np=0

[RMS 167]
nz=0.05
np=1

[RMS 172]
nz=0.06
np=1

[RMS 177]
nz=15
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Balustrada wzdłuż krawędzi dachu
pd=		KNR 2-02 1209-02
ob=13.7
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	13,7

[RMS 2]
nz=2.75
np=1

[RMS 15]
nz=13.5
np=1

[RMS 52]
nz=0.06
np=1

[RMS 54]
nz=0.06
np=1

[RMS 130]
nz=0.003
np=1

[RMS 167]
nz=0.03
np=1

[RMS 172]
nz=0.01
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Chodniki kominiarskie, np. z krat Wema
pd=		Kalk. własna
ob=13.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	13,7*1

[RMS 1]
nz=0.4
np=1

[RMS 3]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na="Szyny" na stopkach do odkładania pokryw dachowych, szer. 6 cm
pd=		Kalkulacja własna 
ob=7
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,5*2

[RMS 1]
nz=3
np=0

[RMS 8]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Drabina dachowa włazowa aluminiowa lub stalowa systemowa
pd=		Kalkulacja własna 
ob=4.45
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4,45

[RMS 1]
nz=3
np=0

[RMS 5]
nz=1
np=1

[ELEMENT 3]
na=Elewacja

[POZYCJA]
na=Wykonanie tynków ciepłochronnych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
pd=		KNR 19-01 0807-02
ob=112.26
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	112,26

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=2
ws=1

[RMS 2]
nz=3.5
np=1

[RMS 29]
nz=0.0051
np=1

[RMS 33]
nz=0.0044
np=1

[RMS 86]
nz=0.03
np=1

[RMS 124]
nz=0.005
np=1

[RMS 140]
nz=0.04
np=1

[RMS 167]
nz=0.03
np=1

[RMS 177]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie tynków ciepłochronnych z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach do 25 cm
pd=		KNR 19-01 0809-02
ob=2.25
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,25

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=2
ws=1

[RMS 2]
nz=4
np=1

[RMS 29]
nz=0.0015
np=1

[RMS 33]
nz=0.0014
np=1

[RMS 86]
nz=0.0068
np=1

[RMS 124]
nz=0.0018
np=1

[RMS 140]
nz=0.02
np=1

[RMS 167]
nz=0.02
np=1

[RMS 177]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
pd=		KNR-W 2-02 1519-02
ob=112.26
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	112,26

[RMS 2]
nz=1
np=1

[RMS 55]
nz=0.35
np=1

[RMS 172]
nz=0.0004
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Czas pracy rusztowań grupy 2
pd=		RUSZ 48000
ob=350
jm=m-g	148
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	350

[RMS 155]
nz=1
np=1

[ELEMENT 3]
na=Obróbki blacharskie, parapety, rynny, rury spustowe

[POZYCJA]
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
pd=		KNR-W 2-02 0522-02
ob=12.15
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	12,15

[RMS 2]
nz=1.5
np=1

[RMS 47]
nz=1.03
np=1

[RMS 111]
nz=0.019
np=1

[RMS 120]
nz=2
np=1

[RMS 172]
nz=0.0032
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej
pd=		KNR-W 2-02 0527-03
ob=7.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	7,8

[RMS 2]
nz=1.2
np=1

[RMS 22]
nz=1.97
np=1

[RMS 111]
nz=0.04
np=1

[RMS 119]
nz=0.33
np=1

[RMS 172]
nz=0.0027
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej 0,60 mm
pd=		KNR-W 2-02 0517-0202
ob=19.24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	19,24

[RMS 2]
nz=2.31
np=1

[RMS 21]
nz=5.01
np=1

[RMS 66]
nz=8.1
np=1

[RMS 111]
nz=0.028
np=1

[RMS 172]
nz=0.0069
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej 1,25 mm - obróbki świetlika
pd=		KNR-W 2-02 0517-02
ob=12
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	12

[RMS 2]
nz=5
np=1

[RMS 46]
nz=1.01
np=1

[RMS 66]
nz=6.7
np=1

[RMS 111]
nz=0.029
np=1

[RMS 172]
nz=0.005
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej 0,60 mm - parapety
pd=		KNR-W 2-02 0517-0101
ob=2.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,5

[RMS 2]
nz=3
np=1

[RMS 20]
nz=5.01
np=1

[RMS 66]
nz=8.1
np=1

[RMS 111]
nz=0.028
np=1

[RMS 172]
nz=0.0069
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie

[ELEMENT 4]
na=Posadzka

[POZYCJA]
na=Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie
pd=		KNKRB 6 0102-05
ob=21.43
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	21,43

[RMS 2]
nz=2
np=1

[RMS 85]
nz=1.23
np=1

[RMS 124]
nz=0.06
np=1

[RMS 163]
nz=0.048
np=1

[RMS 177]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B20 20 cm
pd=		KNR 2-02 1101-01
ob=17.14
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	17,14

[RMS 2]
nz=5.26
np=1

[RMS 19]
nz=1.03
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
pd=		NNRNKB 202 0618-03
ob=85.71
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	85,71

[RMS 2]
nz=1
np=1

[RMS 58]
nz=0.1
np=1

[RMS 89]
nz=1.15
np=1

[RMS 167]
nz=0.002
np=1

[RMS 172]
nz=0.003
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
pd=		KNR 2-02 0607-01
ob=85.71
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	85,71

[RMS 2]
nz=0.3596
np=1

[RMS 57]
nz=1.2
np=1

[RMS 67]
nz=0.18
np=1

[RMS 79]
nz=1.13
np=1

[RMS 167]
nz=0.0112
np=1

[RMS 172]
nz=0.0068
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Posadzki cementowe zbrojone włóknem gr. 20 cm
pd=		NNRNKB 202 1129-03
ob=85.71
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	85,71

[RMS 2]
nz=2
np=1

[RMS 27]
nz=0.0043
np=1

[RMS 32]
nz=0.0004
np=1

[RMS 86]
nz=0.0125
np=1

[RMS 139]
nz=0.02
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Posadzki epoksydowe
pd=		KNR 2-02 1116-01
ob=85.71
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	85,71

[RMS 2]
nz=2.5
np=1

[RMS 34]
nz=0.041
np=1

[RMS 72]
nz=0.43
np=1

[RMS 138]
nz=0.53
np=1

[RMS 141]
nz=0.0013
np=1

[RMS 167]
nz=0.0009
np=1

[RMS 172]
nz=0.0009
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 4]
na=Pozostałe

[POZYCJA]
na=Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, mrozodopornymi, łatwozmywalnymi (szary lub biały połysk) na klej mrozodoporny
pd=		KNR 2-02 0829-08
ob=119.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	118,3+1,4

[RMS 2]
nz=2.6
np=1

[RMS 96]
nz=1.02
np=1

[RMS 131]
nz=4.75
np=1

[RMS 132]
nz=0.4
np=1

[RMS 167]
nz=0.0295
np=1

[RMS 172]
nz=0.0275
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Brama stalowa przesuwana, np. Wiśniowski Brama Slide Pro podwieszana, jednoskrzydłowa, skrzydło z paneli stalowych o gr. 40 mm
pd=		KNR 2-05 0121-04
ob=9
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3*3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=5.06286
np=1

[RMS 4]
nz=1
np=1

[RMS 176]
nz=0.3366
np=1

[ELEMENT 4]
na=Pokój badawczy w budynku istniejącym

[POZYCJA]
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
pd=		KNR 2-02 2009-02
ob=6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6

[RMS 2]
nz=1
np=1

[RMS 59]
nz=3.27
np=1

[RMS 124]
nz=0.00213
np=1

[RMS 147]
nz=0.004
np=1

[RMS 167]
nz=0.02
np=1

[RMS 172]
nz=0.0032
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
pd=		KNR 2-02 1505-03
ob=6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6

[RMS 2]
nz=0.7
np=1

[RMS 49]
nz=0.276
np=1

[RMS 172]
nz=0.0003
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia placu

[POZYCJA]
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
pd=		KNR 2-31 0511-02
ob=29.26
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	29,26

[RMS 2]
nz=2.6
np=1

[RMS 30]
nz=0.0117
np=1

[RMS 64]
nz=1.025
np=1

[RMS 85]
nz=0.0788
np=1

[RMS 124]
nz=0.026
np=1

[RMS 149]
nz=0.025
np=1

[RMS 166]
nz=0.13
np=1

[RMS 177]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
pd=		KNR 2-31 0407-05
ob=31.25
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	31,25

[RMS 2]
nz=0.9
np=1

[RMS 31]
nz=0.0016
np=1

[RMS 74]
nz=1.02
np=1

[RMS 85]
nz=0.0055
np=1

[RMS 124]
nz=0.0014
np=1

[RMS 177]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm
pd=		KNR 2-31 0308-01
ob=6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6

[RMS 2]
nz=2.6
np=1

[RMS 71]
nz=0.1218
np=0

[RMS 81]
nz=0.014
np=1

[RMS 85]
nz=0.05
np=1

[RMS 100]
nz=0.025
np=1

[RMS 124]
nz=0.075
np=1

[RMS 164]
nz=0.051
np=1

[RMS 177]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Sanitarny

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja

[POZYCJA]
na=Instalacja zdalnego zapalania płomienia
pd=		Kalk. własna
ob=1
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) łącznie z rękawem wyciągowym
pd=		KNR 2-17 0205-01
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=60
np=1

[RMS 10]
nz=1
np=1

[RMS 12]
nz=1
np=1

[RMS 56]
nz=0.38
np=1

[RMS 87]
nz=0.03
np=1

[RMS 97]
nz=0.67
np=1

[RMS 99]
nz=0.54
np=1

[RMS 135]
nz=0.84
np=1

[RMS 156]
nz=0.17
np=1

[RMS 177]
nz=0.8
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)łącznie z rękawem wyciągowym
pd=		KNR 2-17 0208-01
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=5.19
np=1

[RMS 7]
nz=1
np=1

[RMS 11]
nz=1
np=1

[RMS 98]
nz=0.13
np=1

[RMS 136]
nz=0.21
np=1

[RMS 156]
nz=0.12
np=1

[RMS 177]
nz=0.8
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ciepłej i zimnej wody

[POZYCJA]
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
pd=		KNR 4-01 0333-12
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3

[RMS 2]
nz=2.18
np=1

[POZYCJA]
na=Uszczelnienie przejść masą, np. HILTI CP 601S lub zabudowanie osłon ognioodpornych, np HILTI CP42
pd=		KNR 4-01 0328-01
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=9
np=1

[RMS 69]
nz=0.5
np=1

[POZYCJA]
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
pd=		KNR 4-01 0336-01
ob=2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2

[RMS 2]
nz=0.64
np=1

[POZYCJA]
na=Rurociągi z rur warstwowych śr. zewn. 16 mm
pd=		KNR 2-15/GEBERIT 0601-08
ob=4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4

[RMS 2]
nz=0.0906
np=1

[RMS 107]
nz=1.01
np=1

[RMS 118]
nz=0.85
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rurociągi polietylenowe kanalizacyjne o śr. zewn. 32-56 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków
pd=		KNR 2-15/GEBERIT 0303-01
ob=4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4

[RMS 2]
nz=0.699
np=1

[RMS 106]
nz=1.07
np=1

[RMS 108]
nz=1.06
np=1

[RMS 121]
nz=0.83
np=1

[RMS 171]
nz=0.35
np=1

[RMS 177]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
pd=		KNR-W 2-15 0230-01
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=2.38
np=1

[RMS 112]
nz=1
np=1

[RMS 122]
nz=1
np=1

[RMS 126]
nz=1
np=1

[RMS 172]
nz=0.14
np=1

[RMS 177]
nz=1
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka
pd=		KNR 0-31 0111-02
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=0.96
np=1

[RMS 16]
nz=1
np=1

[RMS 91]
nz=2
np=1

[RMS 157]
nz=0.01
np=1

[RMS 177]
nz=5.1
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja technologiczna

[POZYCJA]
na=Kanały rurowe - rury kamionkowe o śr. 100 mm - kanalizacja technologiczna do zbiornika zewnętrznego
pd=		KNR 2-18 0507-01
ob=12
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	12

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.6
np=1

[RMS 105]
nz=1.01
np=1

[RMS 113]
nz=0.444
np=1

[RMS 129]
nz=0.0008
np=1

[RMS 160]
nz=0.0246
np=0

[RMS 165]
nz=0.2722
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Odwodnienie liniowe ACO monoblok PD
pd=		Kalkulacja własna 
ob=8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	8

[RMS 1]
nz=10
np=0

[RMS 6]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Zbiornik przelewowy wraz z konstrukcją o pojemności 2 m3 - zbiornik
pd=		KNR 21-01 0239-04
ob=1
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 2]
nz=36.19
np=1

[RMS 13]
nz=1
np=1

[RMS 159]
nz=0.3
np=1

[RMS 162]
nz=11.8
np=1

[RMS 176]
nz=17.12
np=1

[ELEMENT 1]
na=Elektryczny

[ELEMENT 2]
na=Instalacje oświetlenia

[POZYCJA]
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe DORA
pd=		KNR 5-08 0501-08
ob=8
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.3
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych DORA
pd=		KNR 5-08 0506-01
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.88
np=1

[RMS 76]
nz=1
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe awaryjne
pd=		KNR 5-08 0501-04
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.5
np=1

[RMS 66]
nz=2
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych awaryjnych
pd=		KNR 5-08 0506-01
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.88
np=1

[RMS 77]
nz=1
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacje zasilania

[POZYCJA]
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle i wyprawa tynkiem cementowym
pd=		KNR 4-03 1001-01
ob=131.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	131,8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.6
np=1

[POZYCJA]
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
pd=		KNR 5-08 0210-01
ob=131.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	23,2+52,8+50,8+5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.0572
np=1

[RMS 90]
nz=1.04
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja uziemiająca i odgromowa

[POZYCJA]
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120 mm2
pd=		KNR 5-08 0602-15
ob=35.1
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	35,1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.2025
np=1

[RMS 17]
nz=1.04
np=1

[RMS 161]
nz=0.1013
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Miejscowa szyna uziemiajca
pd=		KNNR-W 9 0607-01
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.22
np=1

[RMS 114]
nz=1
np=1

[RMS 177]
nz=4
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie
pd=		KNR 5-08 0617-05
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.2816
np=1

[RMS 161]
nz=0.1408
np=1

[POZYCJA]
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
pd=		KNR 5-08 0618-01
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.187
np=1

[RMS 134]
nz=1
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
pd=		KNP 18 1346-01.01
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.6
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami
pd=		KNR 5-08 0622-05
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=2.26
np=1

[RMS 61]
nz=1
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim
pd=		KNR 5-08 0606-01
ob=15
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.1782
np=1

[RMS 92]
nz=1.04
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2
pd=		KNR 5-08 0607-09
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.423
np=1

[RMS 17]
nz=1.04
np=1

[RMS 127]
nz=1.01
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
pd=		KNR 5-08 0619-06
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.4697
np=1

[RMS 133]
nz=1
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
pd=		KNR 5-08 0618-01
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	12

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.187
np=1

[RMS 134]
nz=1
np=1

[RMS 177]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
pd=		KNR 4-03 1205-03
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.26
np=1

